|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у Комунальному закладі освіти "Навчально-  виховний комплекс № 4" Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)"  Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Красносельського, 30-А | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Демонтажні роботи | |  |  |  | |
|  | ============== | |  |  |  | |
| 1 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних  будiвлях | | м2 | 34,2 |  | |
| 2 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | | м | 97,35 |  | |
| 3 | Знiмання засклених вiконних рам// двійні рами | | м2 | 438,82 |  | |
| 4 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | | шт | 53 |  | |
| 5 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв  тощо з листової сталi | | м | 97,35 |  | |
| 6 | Навантаження смiття вручну | | т | 11,197 |  | |
| 7 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 11,197 |  | |
|  | Монтажні роботи | |  |  |  | |
|  | ============= | |  |  |  | |
| 8 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками  площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних  стiнах житлових і громадських будівель | | м2 | 219,41 |  | |
| 9 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | | м | 83,25 |  | |
| 10 | Установлення віконних зливів | | м | 86,25 |  | |
|  | Укоси віконні | |  |  |  | |
|  | =========== | |  |  |  | |
| 11 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | | м2 | 143,92 |  | |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | м2 | 143,92 |  | |
| 13 | Ремонт штукатурки фасадiв шпаклiвкою //укосів  наружних | | м2 | 73,8 |  | |
| 14 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" //  під підвіконням | | м2 | 29,95 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 15 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | | м2 | | 173,87 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |