|  |
| --- |
| Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 4" Середня загальноосвітня школа -дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Красносельського, 30-А |
| Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 4" Середня загальноосвітня школа -дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Красносельського, 30-А |
| **Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1** |
| **Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс №****4" Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, за****адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Красносельського, 30-А** |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 1603,31 | 85,59 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуваннямавтотранспорту при перевезенні грунту ібудівельного сміття | люд-год | 4,6 | 103,38 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 673,7 | 144,84 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 2281,61 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,2 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 11,197 | 185,942081,97 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **2081,97** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 1,5025248 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | СН270-135 | Перфоратори електричнi | маш-год | 23,0111244 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | СН270-126 | Фарборозпилювачi ручнi | маш-год | 15,8778084 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН270-119 | Шуруповерти | маш-год | 19,8873936 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | +С123-523варіант 2 | L-соеденитель белий 70 | пм | 10,5 | 40,25422,63 | 40,25422,63 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | &С121-304-2варіант 1 | Вiкно металопластикове, колір білий, змаскітною сіткою, профіль Primeplast 71,глибина профілю 71мм, кількість камер- 5склопакет- двокамерний (3 скла) 4і-10-4-10-4і (ручка біла, армуючий профіль,фурнітура) коефіцієнт опору теплопередачіне меньше R=0,75м.кв\*С/Вт | м2 | 219,41 | 2175,85477403,25 | 2175,85477403,25 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | http://kakieokna.com.ua/okna\_tseny.htm |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | &С111-196-6 | Герметик силіконовий | шт | 80 | 206,6716533,60 | 206,6716533,60 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | https://dp.prom.ua/Silikonovyj-klej-germetik.html |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 4,321785 | 23,52101,65 | 22,6697,93 | 0,41,73 | 0,461,99 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | &С111-224-12 | Грунтовка прайм | кг | 60,964 | 61,673759,65 | 61,673759,65 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | https://dp.unisil.ua/gruntovki/prime-coating-gruntovka/ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | +С113-1489варіант 1 | Заглушка  | шт | 45 | 12,5562,50 | 12,50562,50 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | &С121-229-1варіант 2 | Зливи віконні із оцинкованої сталі, білі(250мм) | м.п. | 86,25 | 75,636523,09 | 75,636523,09 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | https://dp.prom.ua/Otlivy-otsinkovannye.html |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | С111-1642варіант 1 | Клей для гіпсокартону | т | 0,00604464 | 111970,9676,82 | 109510,36661,95 | 265,031,60 | 2195,5113,27 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | +С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 405,97 | 4,131676,66 | 4,131676,66 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | https://dp.prom.ua/Kutniki-dlya-shtukaturki.html |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | &С111-388-3 | Листи гіпсокартонні вологостійкі | м2 | 151,12 | 40,756158,14 | 40,756158,14 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | https://dp.prom.ua/Gipsovoloknistyj-list-knauf.html |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | +С123-523варіант 1 | Нащiльник білий 70 | пм | 2,68 | 30,0880,61 | 30,0880,61 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | https://dp.prom.ua/p613664792-naschelnik-pvh.html |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | &С123-386-12варіант 2 | Пiдвiконня пластикові 400мм | м.п. | 83,25 | 368,2530656,81 | 368,2530656,81 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | https://dp.prom.ua/Podokonniki-danke-400-mm.html |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | +С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 78 | 135,6710582,26 | 135,6710582,26 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | https://dp.prom.ua/Montazhnaya-pena |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 2,50297 | 173,68434,72 | 170,24426,11 | 0,030,08 | 3,418,53 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | С111-1895варіант 1 | Розчинник фарбовий | т | 0,0086935 | 13576,66118,03 | 13007,56113,08 | 302,892,63 | 266,212,32 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | &С111-359-3варіант 1 | Фарба біла | кг | 113,05 | 137,2515516,11 | 137,2515516,11 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | https://dp.prom.ua/Kraska-dlya-sten.html |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | С1555-101варіант 1 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 16,173 | 6,0197,20 | 5,6391,05 | 0,264,20 | 0,121,95 | 30 км.https://dp.prom.ua/Ceresit-ct-29.html |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | +С111-2015-3 | Шпатлiвка полiмерцементна армованаCeresit CT 29 | кг | 117,572 | 7,31859,45 | 7,31859,45 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | https://dp.prom.ua/Ceresit-ct-29.html |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 16,6597 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **572163,18** | **572124,88** | **10,24** | **28,05** |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 16,66 |   |   |   |   |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 липня" 2019 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |