**г. Днепр, ул. Европейская** **30, оф 70**

**моб.тел. 050-320-11-06**

**моб.тел. 098-881-32-19**

**https://dneprpol.com.ua**

**LazarenkoO@i.ua**

29.05.2020 г.

***Коммерческое предложение***

Резиновая плитка– эластичное многофункциональное травмобезопасное резиновое покрытие.
Плитка толщиной 30 мм изначально разрабатывалась для использования на детских и игровых площадках, то есть в местах с повышенной вероятностью получения травм, ушибов.Однако благодаря своим отличным качествам, резиновая плитка отлично зарекомендовала себя в местах, не связанных с играми и спортом. Сегодня резиновая плитка нашла свое применение на самых разных поверхностях, одинаково успешно используется как на улице, так и в помещениях.

Область применения

* Частные и коммерческие детские площадки
* Игровые, спортивные площадки
* Роллердромы и скалодромы
* Террасы, патио
* Площадки вокруг бассейнов
* Дворовые территории
* Площадки и паркинги частных домов
* Садовые и пешеходные дорожки
* Спортивные залы, в частности залы тяжелой атлетики

Преимущества резиновой плитки 30 мм

* Душевное спокойствие. Меньше травм и ушибов, меньше страхов и тревог. Перестаньте беспокоиться и получайте удовольствие от общения с детьми.
* Безопасность 24/7/365, плитка не токсична, безопасна для людей и животных, не имеет запаха
* Травмобезопасность, оптимальная защита при падении с высоты 1,3 м.
* Красивая, чистая площадка круглый год в не зависимости от сезона и погодных условий.
* 8 отличных цветов плитки и еще больше идей для создания неповторимой площадки

Технические характеристики плитки 30 мм

|  |  |
| --- | --- |
| Размер: | 500x500x30 мм |
| Толщина: | 30 мм |
| Материал: | 90% резиновая крошка, |
| Температура использования: | +60˚С … - 45˚С |
| Плотность: | 850 кг/м³ - стандартВозможно изготовление 950 – 1000 кг/м³ |
| Морозоустойчивость: | Нет изменений 20 циклов - 20˚С |
| Безопасная высота при падении | 110 см |
| Водопроницаемость: | Плитка водопроницаема, вода уходит через стыки. |
| Цветовая гамма: | Терракотовый, зеленый, желтый, темно-синий, оранжевый, коричневый, черный, серый |
| Сферы применения: | Детские игровые площадки, травмобезопасные покрытия, анти скользящие покрытия |
| Прочность: | Длительный срок использования, высокая стойкость к истираемости, стойкость к механическим повреждениям, высокий уровень допустимых нагрузок. |
| Установка покрытия: | Плитка укладывается на подготовленную сыпучую поверхность.При монтаже используются специальные соединительные втулки по 4 шт. на двух противоположных сторонах.Возможна прямая укладка или со смещением. |
| Рекомендуемое основание: | Подготовленное сыпучее основание: утрамбованный грунт, отсев, песок. Твердое основание. |
| Место использования: | Улица, помещения |
| Ремонт: | Ремонтопригодно, возможна легкая замена испорченной плитки на новую. |

****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Игровая площадка 17х9 |  |  |  |  |
| ***№*** | ***Наименование*** | ***ед.изм*** | ***кол-во*** | ***цена/грн*** | ***итого/грн*** |
|  |  |  |  |  |  |
| *1* | *Плитка гумова 500х500х30 терракот* | *м2* | *155* | *510* | *79050* |
| *2* | *Відсів 0-5 мм* | *т* | *15* | *364* | *5460* |
| *3* | *Бетон* | *м3* | *2* | *3500* | *7000* |
| *4* | *Поребрик* | *мп* | *52* | *150* | *7800* |
| *5* | *Ворота металеви тр д..50 для міні-футболу* | *шт* | *2* | *2300* | *4600* |
|  |  |  |  |  | ***103910*** |
|  | ***РАБОТЫ***  |  |  |  |  |
| *1* | *Планировка основания*  | *м2* | *153* | *80* | *12240* |
| *2* | *Уплотнение основания* | *м2* | *153* | *100* | *15300* |
| *3* | *Установка поребрика* | *мп* | *52* | *200* | *10400* |
| *4* | *Раскрой, порезка и укладка плитки* | *м2* | *153* | *100* | *15300* |
| *5* | *Доставка материалов, разгрузка* | *шт* | *1* | *6500* | *6500* |
| *6* | *Установка ворот* | *шт* | *2* | *1500* | *3000* |
|  | *Итого* |  |  |  | ***62740*** |
|  | ***всего*** |  |  |  | ***166650*** |

***Непредвиденные расходы 20% 33330***

***ИТОГО 199980 грн***

**Есть в наличие на складе . Гарантия на материалы и работы 5 лет**

**Сроки выполнения работ 5 календарных дней.**

 Корпоративная концепция компании «Днепрпол» основывается на отношениях долгосрочного партнерства с каждым клиентом. Это означает, что наше взаимодействие начинается на стадии проектирования объекта и продолжается после его сдачи. Специалисты компании подбирают программу эксплуатации и ухода за напольными покрытиями индивидуально для каждого помещения, производят ремонт и, наконец, всегда помогают советом.

Таким образом, руководствуясь многолетним опытом, а также техническими характеристиками предлагаемой продукции, мы готовы составить предложение на любой вкус и бюджет.

**Будем рады ответить на любой вопрос в нашем офисе или по телефону.**

***Сотрудничество с нами - это:***

 ***прямые поставки***

***гарантированное качество***

***широкий ассортимент***

***гибкая система скидок***

***любые объемы***

**С уважением**

Руководитель проектов Лазаренко Олег Леонидович

**моб.тел. 050-320-11-06**

**моб.тел. 098-881-32-19**