|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт приміщення «Простору можливостей» Бібліотеки-філії № 17 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Б.Хмельницького, 2, м. Дніпро |
| БФ-17, Б.Хмельницького, 2 |
|  |
| **Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на загально-будівельні роботи** |
| **Приміщення «Простору можливостей»** |
|  |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 80,706 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |  | Кошторисна трудомісткість | 0,26314 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 24,639 |  тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,5 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “2 червня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | незайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Підвісна стеля**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕН15-76-1Н2-1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель"Армстронг" | 100м2 | 0,429 | 14188,6914188,69 | \_\_-\_\_ -  | 6087 | 6087 | \_\_-\_\_ -  | 160,9425 -  | 69,04 -  |
| 2 | & С111-1830ПТ-3600 | Вироби для підвісної стелі оцинковані Т-24-3600 | шт | 11 | 42,11 -  | \_\_-\_\_ -  | 463 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 3 | & С111-1830ПТ-1200 | Вироби для підвісної стелі оцинковані Т-24-1200 | шт | 62 | 12,98 -  | \_\_-\_\_ -  | 805 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 4 | & С111-1830ПТ-600 | Вироби для підвісної стелі оцинковані Т-24-600 | шт | 62 | 6,49 -  | \_\_-\_\_ -  | 402 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 5 | & С111-1830ПК-3000 | Вироби для підвісної стелі оцинковані,кутник пристінний 3000х19х24 мм | шт | 9 | 43,42 -  | \_\_-\_\_ -  | 391 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 6 | & С111-1830ПС-250 | Вироби для підвісної стелі оцинковані,стрижень закріплювальний 250х4 мм | шт | 33 | 1,86 -  | \_\_-\_\_ -  | 61 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 7 | & С111-1830ПЗ-250 | Вироби для підвісної стелі оцинковані,стрижень з загином 250х4 мм | шт | 33 | 1,86 -  | \_\_-\_\_ -  | 61 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | & С111-1830ПП | Вироби для підвісної стелі оцинковані,підвіс пружинній Метелик | шт | 33 | 2,71 -  | \_\_-\_\_ -  | 89 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 9 | ЕН15-76-2Н2-1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі"Армстронг" | 100м2 | 0,3966 | 1701,221701,22 | \_\_-\_\_ -  | 675 | 675 | \_\_-\_\_ -  | 19,2970 -  | 7,65 -  |
| 10 | & С111-1830ПГ | Вироби для підвісної стелі, гіпсоплита600х600х12 мм | шт | 122 | 35,36 -  | \_\_-\_\_ -  | 4314 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|  |  |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 13348 | 6762 | \_\_-\_\_ -  |  | 76,69 -  |
|  |  |  Разом будівельні роботи, грн. | 13348 |  |  |  |  |
|  |  |  в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 6586 |  |  |  |  |
|  |  |  всього заробiтна плата, грн. | 6762 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2948 |  |  |  |  |
|  |  |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 6,75 |  |  |  |  |
|  |  |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 978 |  |  |  |  |
|  |  |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **16296** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | **16296** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Прорізи**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | РН8-4-1 | Розбирання вiдливiв вікон з листової сталi | 100м | 0,054 | 1083,961083,96 | \_\_-\_\_ -  | 59 | 59 | \_\_-\_\_ -  | 14,3800 -  | 0,78 -  |
| 12 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,0884 | 4415,034415,03 | \_\_-\_\_ -  | 390 | 390 | \_\_-\_\_ -  | 56,8800 -  | 5,03 -  |
| 13 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'янихстiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 | 12619,5912619,59 | \_\_-\_\_ -  | 252 | 252 | \_\_-\_\_ -  | 159,5800 -  | 3,19 -  |
| 14 | ЕН10-20-4Н2-1,15 | Заповнення вiконнихпрорiзiв готовимиблоками площею бiльше 3 м2 зметалопластику в кам'яних стiнахгромадських будівель | 100м2 | 0,094518 | 15075,349600,26 | \_\_-\_\_ -  | 1425 | 907 | \_\_-\_\_ -  | 99,6705 -  | 9,42 -  |
| 15 | & С123-35А-4 | Блоки віконні металопластикові площеюбільше 3 м2 | м2 | 9,4518 | 1657,58 -  | \_\_-\_\_ -  | 15667 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 16 | ЕН10-25-3к-1,15 | Установлення пластикових пiдвiконнихдошок | 100м | 0,054 | 4783,043079,27 | \_\_-\_\_ -  | 258 | 166 | \_\_-\_\_ -  | 36,2480 -  | 1,96 -  |
| 17 | & С123-385А-70 | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 700 мм | м | 5,4 | 357,92 -  | \_\_-\_\_ -  | 1933 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 18 | ЕН10-25-4к-1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,054 | 11048,032667,01 | \_\_-\_\_ -  | 597 | 144 | \_\_-\_\_ -  | 31,3950 -  | 1,7 -  |
| 19 | & С123-382А-15 | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина150 мм | м | 5,4 | 38,14 -  | \_\_-\_\_ -  | 206 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | & С111-140А-40 | Дюбель розпірний 40 мм | шт | 10 | 0,84 -  | \_\_-\_\_ -  | 8 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 21 | & С111-1480В-32 | Саморізи оцинковані 32х4,2 мм | 100 шт | 0,1 | 54,46 -  | \_\_-\_\_ -  | 5 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 22 | РН20-12-1 | Монтаж дрiбнихметалоконструкцiйвнутрішних віконних грат розпашних знавісним замком вагою до 0,1 т | 1т | 0,2 | 10113,789294,15 | \_\_-\_\_ -  | 2023 | 1859 | \_\_-\_\_ -  | 88,7100 -  | 17,74 -  |
| 23 | С111-1755 | Грати металевi | т | 0,2 | 29349,71 -  | \_\_-\_\_ -  | 5870 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 24 | & С111-950Н | Замок навісний | шт | 2 | 46,81 -  | \_\_-\_\_ -  | 94 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 25 | & РН15-122-2А | Установлення дверцят ревізійнихметалевих площею понад 0,25 до 1 м2 | шт | 2 | 235,88235,88 | \_\_-\_\_ -  | 472 | 472 | \_\_-\_\_ -  | 2,7100 -  | 5,42 -  |
| 26 | & С130-270М-60-50 | Дверцята ревізійні металеві 600х500 мм | шт | 2 | 533,03 -  | \_\_-\_\_ -  | 1066 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 27 | & РН15-122-1А | Установлення дверцят ревізійних площеюдо 0,25 м2 | шт | 1 | 181,91181,91 | \_\_-\_\_ -  | 182 | 182 | \_\_-\_\_ -  | 2,0900 -  | 2,09 -  |
| 28 | & С130-271П-30-50 | Дверцята ревізійні пластикові 300х500 мм | шт | 1 | 270,38 -  | \_\_-\_\_ -  | 270 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 29 | & С111-140-8-50 | Дюбель розпірний з шурупом 8х50 мм | шт | 12 | 2,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 24 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 30 | ЕН10-5-1Н2-1,15 | Установлення елементiв каркаса з брусiвзашивки прорізів | м3 | 0,08 | 8595,883324,56 | \_\_-\_\_ -  | 688 | 266 | \_\_-\_\_ -  | 40,8825 -  | 3,27 -  |
| 31 | & С111-140-8-80 | Дюбель розпірний з шурупом 8х80 мм | шт | 4 | 4,92 -  | \_\_-\_\_ -  | 20 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 32 | ЕН10-7-3Н2-1,15 | Обшивання каркасних стiн гіпсокартоном | 100м2 | 0,0008 | 6588,233133,98 | \_\_-\_\_ -  | 5 | 3 | \_\_-\_\_ -  | 36,8920 -  | 0,03 -  |
| 33 | & С111-1480А-35 | Шурупи-саморізи 35х3,5 мм | 100 шт | 0,06 | 57,06 -  | \_\_-\_\_ -  | 3 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|  |  |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 31517 | 4700 | \_\_-\_\_ -  |  | 50,63 -  |
|  |  |  Разом будівельні роботи, грн. | 31517 |  |  |  |  |
|  |  |  в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 26817 |  |  |  |  |
|  |  |  всього заробiтна плата, грн. | 4700 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2299 |  |  |  |  |
|  |  |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,94 |  |  |  |  |
|  |  |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 862 |  |  |  |  |
|  |  |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **33816** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | **33816** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Підлоги**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ЕН10-7-3Н2-0,8 | Розбирання обшивання підвіконня з ДСП | 100м2 | 0,026 | 2180,162180,16 | \_\_-\_\_ -  | 57 | 57 | \_\_-\_\_ -  | 25,6640 -  | 0,67 -  |
| 35 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,2542 | 449,26449,26 | \_\_-\_\_ -  | 114 | 114 | \_\_-\_\_ -  | 5,9600 -  | 1,52 -  |
| 36 | ЕН15-182-1Н2-1,15 | Шпаклювання швів покриття підлогмiнеральноюшпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,002319 | 9533,887788,32 | \_\_-\_\_ -  | 22 | 18 | \_\_-\_\_ -  | 88,3430 -  | 0,2 -  |
| 37 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площеюпокриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,44168 | 22220,065142,37 | \_\_-\_\_ -  | 9814 | 2271 | \_\_-\_\_ -  | 58,3300 -  | 25,76 -  |
| 38 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiвполiвiнiлхлоридних | 100м | 0,2542 | 2336,341401,08 | \_\_-\_\_ -  | 594 | 356 | \_\_-\_\_ -  | 14,7700 -  | 3,75 -  |
| 39 | & С111-1722АЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, з'єднувач | шт | 7 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 63 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 40 | & С111-1722КВ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут внутрішній | шт | 8 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 72 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 41 | & С111-1722КЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут зовнішній | шт | 8 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 72 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 42 | & С111-1722З | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, заглушка | шт | 4 | 9,01 -  | \_\_-\_\_ -  | 36 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 43 | & С111-140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 0,48 | 102,89 -  | \_\_-\_\_ -  | 49 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 44 | ЕН10-5-1Н2-1,15 | Установлення елементiв каркаса обшивкипідвіконня з брусiв | м3 | 0,020096 | 8595,883324,56 | \_\_-\_\_ -  | 173 | 67 | \_\_-\_\_ -  | 40,8825 -  | 0,82 -  |
| 45 | & С111-1480А-75 | Шурупи-саморізи 75х3,5 мм | 100 шт | 0,12 | 92,97 -  | \_\_-\_\_ -  | 11 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 46 | & С111-140-8-80 | Дюбель розпірний з шурупом 8х80 мм | шт | 8 | 4,92 -  | \_\_-\_\_ -  | 39 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 47 | ЕН10-7-3Н2-1,15 | Обшивання каркасних підвіконня плитамиДСП перфорованими висотою 400 мм | 100м2 | 0,0208 | 14597,063133,98 | \_\_-\_\_ -  | 304 | 65 | \_\_-\_\_ -  | 36,8920 -  | 0,77 -  |
| 48 | & С111-1480А-35 | Шурупи-саморізи 35х3,5 мм | 100 шт | 0,2 | 57,06 -  | \_\_-\_\_ -  | 11 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|  |  |  Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 11431 | 2948 | \_\_-\_\_ -  |  | 33,49 -  |
|  |  |  Разом будівельні роботи, грн. | 11431 |  |  |  |  |
|  |  |  в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 8483 |  |  |  |  |
|  |  |  всього заробiтна плата, грн. | 2948 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1495 |  |  |  |  |
|  |  |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 4,01 |  |  |  |  |
|  |  |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 581 |  |  |  |  |
|  |  |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **12926** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | **12926** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Оздоблювальні роботи**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | РН20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стiнах,ширина борозни до 50 мм, глибина борознидо 20 мм | 100м | 0,134 | 1933,201933,20 | \_\_-\_\_ -  | 259 | 259 | \_\_-\_\_ -  | 24,0000 -  | 3,22 -  |
| 50 | РН11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь вiконнихукосiв по каменю | 100м2 | 0,028 | 31945,5729790,52 | \_\_-\_\_ -  | 894 | 834 | \_\_-\_\_ -  | 300,5500 -  | 8,42 -  |
| 51 | РН12-66-1 | Протравлення цементної штукатуркигрунтокоюглибокопроникненою | 100м2 | 0,726 | 949,22609,82 | \_\_-\_\_ -  | 689 | 443 | \_\_-\_\_ -  | 8,0900 -  | 5,87 -  |
| 52 | РН12-17-1 | Фарбування ранiше пофарбованих стiнусерединiбудiвлiводоемульсiйнимисумiшами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,698 | 16328,326518,04 | \_\_-\_\_ -  | 11397 | 4550 | \_\_-\_\_ -  | 75,8000 -  | 52,91 -  |
| 53 | РН12-49-3 | Полiпшене фарбуванняполiвiнiлацетатнимиводоемульсiйнимисумiшамистiн укосів по штукатурцi | 100м2 | 0,028 | 16329,996523,84 | \_\_-\_\_ -  | 457 | 183 | \_\_-\_\_ -  | 74,0000 -  | 2,07 -  |
| 54 | & С111-1657Б | Фарба. Барвник | кг | 0,2 | 272,31 -  | \_\_-\_\_ -  | 54 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 55 | РН12-31-13 | Фарбування олiйнимисумiшами за 2 разиранiше пофарбованих радiаторiв | 100м2 | 0,064 | 8645,696711,65 | \_\_-\_\_ -  | 553 | 430 | \_\_-\_\_ -  | 77,1100 -  | 4,94 -  |
|  |  |  Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 14303 | 6699 | \_\_-\_\_ -  |  | 77,43 -  |
|  |  |  Разом будівельні роботи, грн. | 14303 |  |  |  |  |
|  |  |  в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 7604 |  |  |  |  |
|  |  |  всього заробiтна плата, грн. | 6699 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2967 |  |  |  |  |
|  |  |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 6,92 |  |  |  |  |
|  |  |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1001 |  |  |  |  |
|  |  |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **17270** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | **17270** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 5. Інші роботи**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | РН20-17-18 | Готування важких кладкових цементнихрозчинiв, марка 100 | 100м3 | 0,000009 | 173687,2423287,90 | 3981,223907,05 | 2 |  -  | \_\_-\_\_ -  | 308,940047,1975 | \_\_-\_\_ -  |
| 57 | РН20-18-6 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,00138 | 190317,2823287,90 | 3981,223907,05 | 263 | 32 | 55 | 308,940047,1975 | 0,430,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 58 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 0,334 | 122,87122,87 | \_\_-\_\_ -  | 41 | 41 | \_\_-\_\_ -  | 1,6300 -  | 0,54 -  |
| 59 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 0,334 | 135,44 -  | 135,4429,67 | 45 |  -  | 4510 | \_\_-\_\_0,2870 | \_\_-\_\_0,1 |
|  |  |  Разом прямі витрати по роздiлу 5 | 351 | 73 | 5015 |  | 0,970,17 |
|  |  |  Разом будівельні роботи, грн. | 351 |  |  |  |  |
|  |  |  в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 228 |  |  |  |  |
|  |  |  всього заробiтна плата, грн. | 88 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 47 |  |  |  |  |
|  |  |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 0,14 |  |  |  |  |
|  |  |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **398** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 5** | **398** |  |  |  |  |
|  |  |  Разом прямі витрати по кошторису | 70950 | 21182 | 5015 |  | 239,210,17 |
|  |  |  Разом будівельні роботи, грн. | 70950 |  |  |  |  |
|  |  |  в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 49718 |  |  |  |  |
|  |  |  всього заробiтна плата, грн. | 21197 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 9756 |  |  |  |  |
|  |  |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 23,76 |  |  |  |  |
|  |  |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3442 |  |  |  |  |
|  |  |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **80706** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | **80706** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **263,14** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **24639** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|  |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|  |