|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт приміщення «Простору можливостей» Бібліотеки-філії № 17 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Б.Хмельницького, 2, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БФ-17, Б.Хмельницького, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на загально-будівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приміщення «Простору можливостей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 80,706 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,26314 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 24,639 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,5 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “2 червня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | незайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Підвісна стеля** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | ЕН15-76-1  Н2-1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель  "Армстронг" | 100м2 | 0,429 | | 14188,69  14188,69 | \_\_-\_\_  - | | 6087 | 6087 | \_\_-\_\_  - | | 160,9425  - | | 69,04  - |
| 2 | | & С111-  1830ПТ-  3600 | Вироби для підвісної стелі оцинковані Т-24-  3600 | шт | 11 | | 42,11  - | \_\_-\_\_  - | | 463 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 3 | | & С111-  1830ПТ-  1200 | Вироби для підвісної стелі оцинковані Т-24-  1200 | шт | 62 | | 12,98  - | \_\_-\_\_  - | | 805 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 4 | | & С111-  1830ПТ-600 | Вироби для підвісної стелі оцинковані Т-24-  600 | шт | 62 | | 6,49  - | \_\_-\_\_  - | | 402 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 5 | | & С111-  1830ПК-  3000 | Вироби для підвісної стелі оцинковані,  кутник пристінний 3000х19х24 мм | шт | 9 | | 43,42  - | \_\_-\_\_  - | | 391 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 6 | | & С111-  1830ПС-250 | Вироби для підвісної стелі оцинковані,  стрижень закріплювальний 250х4 мм | шт | 33 | | 1,86  - | \_\_-\_\_  - | | 61 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 7 | | & С111-  1830ПЗ-250 | Вироби для підвісної стелі оцинковані,  стрижень з загином 250х4 мм | шт | 33 | | 1,86  - | \_\_-\_\_  - | | 61 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | & С111-  1830ПП | Вироби для підвісної стелі оцинковані,  підвіс пружинній Метелик | шт | 33 | 2,71  - | \_\_-\_\_  - | 89 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 9 | ЕН15-76-2  Н2-1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі  "Армстронг" | 100м2 | 0,3966 | 1701,22  1701,22 | \_\_-\_\_  - | 675 | 675 | \_\_-\_\_  - | 19,2970  - | 7,65  - |
| 10 | & С111-  1830ПГ | Вироби для підвісної стелі, гіпсоплита  600х600х12 мм | шт | 122 | 35,36  - | \_\_-\_\_  - | 4314 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 13348 | 6762 | \_\_-\_\_  - |  | 76,69  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 13348 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 6586 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 6762 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2948 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,75 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 978 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **16296** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **16296** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Прорізи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | РН8-4-1 | Розбирання вiдливiв вікон з листової сталi | 100м | 0,054 | 1083,96  1083,96 | \_\_-\_\_  - | 59 | 59 | \_\_-\_\_  - | 14,3800  - | 0,78  - |
| 12 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,0884 | 4415,03  4415,03 | \_\_-\_\_  - | 390 | 390 | \_\_-\_\_  - | 56,8800  - | 5,03  - |
| 13 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 | 12619,59  12619,59 | \_\_-\_\_  - | 252 | 252 | \_\_-\_\_  - | 159,5800  - | 3,19  - |
| 14 | ЕН10-20-4  Н2-1,15 | Заповнення вiконнихпрорiзiв готовими  блоками площею бiльше 3 м2 з  металопластику в кам'яних стiнах  громадських будівель | 100м2 | 0,094518 | 15075,34  9600,26 | \_\_-\_\_  - | 1425 | 907 | \_\_-\_\_  - | 99,6705  - | 9,42  - |
| 15 | & С123-35А-  4 | Блоки віконні металопластикові площею  більше 3 м2 | м2 | 9,4518 | 1657,58  - | \_\_-\_\_  - | 15667 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 16 | ЕН10-25-3  к-1,15 | Установлення пластикових пiдвiконних  дошок | 100м | 0,054 | 4783,04  3079,27 | \_\_-\_\_  - | 258 | 166 | \_\_-\_\_  - | 36,2480  - | 1,96  - |
| 17 | & С123-  385А-70 | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 700 мм | м | 5,4 | 357,92  - | \_\_-\_\_  - | 1933 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | ЕН10-25-4  к-1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,054 | 11048,03  2667,01 | \_\_-\_\_  - | 597 | 144 | \_\_-\_\_  - | 31,3950  - | 1,7  - |
| 19 | & С123-  382А-15 | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина  150 мм | м | 5,4 | 38,14  - | \_\_-\_\_  - | 206 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | & С111-  140А-40 | Дюбель розпірний 40 мм | шт | 10 | 0,84  - | \_\_-\_\_  - | 8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 21 | & С111-  1480В-32 | Саморізи оцинковані 32х4,2 мм | 100 шт | 0,1 | 54,46  - | \_\_-\_\_  - | 5 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 22 | РН20-12-1 | Монтаж дрiбнихметалоконструкцiй  внутрішних віконних грат розпашних з  навісним замком вагою до 0,1 т | 1т | 0,2 | 10113,78  9294,15 | \_\_-\_\_  - | 2023 | 1859 | \_\_-\_\_  - | 88,7100  - | 17,74  - |
| 23 | С111-1755 | Грати металевi | т | 0,2 | 29349,71  - | \_\_-\_\_  - | 5870 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 24 | & С111-950Н | Замок навісний | шт | 2 | 46,81  - | \_\_-\_\_  - | 94 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 25 | & РН15-122-  2А | Установлення дверцят ревізійних  металевих площею понад 0,25 до 1 м2 | шт | 2 | 235,88  235,88 | \_\_-\_\_  - | 472 | 472 | \_\_-\_\_  - | 2,7100  - | 5,42  - |
| 26 | & С130-  270М-60-50 | Дверцята ревізійні металеві 600х500 мм | шт | 2 | 533,03  - | \_\_-\_\_  - | 1066 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 27 | & РН15-122-  1А | Установлення дверцят ревізійних площею  до 0,25 м2 | шт | 1 | 181,91  181,91 | \_\_-\_\_  - | 182 | 182 | \_\_-\_\_  - | 2,0900  - | 2,09  - |
| 28 | & С130-  271П-30-50 | Дверцята ревізійні пластикові 300х500 мм | шт | 1 | 270,38  - | \_\_-\_\_  - | 270 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 29 | & С111-140-  8-50 | Дюбель розпірний з шурупом 8х50 мм | шт | 12 | 2,00  - | \_\_-\_\_  - | 24 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 30 | ЕН10-5-1  Н2-1,15 | Установлення елементiв каркаса з брусiв  зашивки прорізів | м3 | 0,08 | 8595,88  3324,56 | \_\_-\_\_  - | 688 | 266 | \_\_-\_\_  - | 40,8825  - | 3,27  - |
| 31 | & С111-140-  8-80 | Дюбель розпірний з шурупом 8х80 мм | шт | 4 | 4,92  - | \_\_-\_\_  - | 20 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 32 | ЕН10-7-3  Н2-1,15 | Обшивання каркасних стiн гіпсокартоном | 100м2 | 0,0008 | 6588,23  3133,98 | \_\_-\_\_  - | 5 | 3 | \_\_-\_\_  - | 36,8920  - | 0,03  - |
| 33 | & С111-  1480А-35 | Шурупи-саморізи 35х3,5 мм | 100 шт | 0,06 | 57,06  - | \_\_-\_\_  - | 3 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 31517 | 4700 | \_\_-\_\_  - |  | 50,63  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 31517 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 26817 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 4700 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2299 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,94 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 862 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **33816** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **33816** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Підлоги** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ЕН10-7-3  Н2-0,8 | Розбирання обшивання підвіконня з ДСП | 100м2 | 0,026 | 2180,16  2180,16 | \_\_-\_\_  - | 57 | 57 | \_\_-\_\_  - | 25,6640  - | 0,67  - |
| 35 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,2542 | 449,26  449,26 | \_\_-\_\_  - | 114 | 114 | \_\_-\_\_  - | 5,9600  - | 1,52  - |
| 36 | ЕН15-182-1  Н2-1,15 | Шпаклювання швів покриття підлог  мiнеральноюшпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,002319 | 9533,88  7788,32 | \_\_-\_\_  - | 22 | 18 | \_\_-\_\_  - | 88,3430  - | 0,2  - |
| 37 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею  покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,44168 | 22220,06  5142,37 | \_\_-\_\_  - | 9814 | 2271 | \_\_-\_\_  - | 58,3300  - | 25,76  - |
| 38 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiвполiвiнiлхлоридних | 100м | 0,2542 | 2336,34  1401,08 | \_\_-\_\_  - | 594 | 356 | \_\_-\_\_  - | 14,7700  - | 3,75  - |
| 39 | & С111-  1722АЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, з'єднувач | шт | 7 | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | 63 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 40 | & С111-  1722КВ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут внутрішній | шт | 8 | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | 72 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 41 | & С111-  1722КЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут зовнішній | шт | 8 | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | 72 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 42 | & С111-  1722З | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, заглушка | шт | 4 | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | 36 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 43 | & С111-  140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 0,48 | 102,89  - | \_\_-\_\_  - | 49 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 44 | ЕН10-5-1  Н2-1,15 | Установлення елементiв каркаса обшивки  підвіконня з брусiв | м3 | 0,020096 | 8595,88  3324,56 | \_\_-\_\_  - | 173 | 67 | \_\_-\_\_  - | 40,8825  - | 0,82  - |
| 45 | & С111-  1480А-75 | Шурупи-саморізи 75х3,5 мм | 100 шт | 0,12 | 92,97  - | \_\_-\_\_  - | 11 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 46 | & С111-140-  8-80 | Дюбель розпірний з шурупом 8х80 мм | шт | 8 | 4,92  - | \_\_-\_\_  - | 39 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 47 | ЕН10-7-3  Н2-1,15 | Обшивання каркасних підвіконня плитами  ДСП перфорованими висотою 400 мм | 100м2 | 0,0208 | 14597,06  3133,98 | \_\_-\_\_  - | 304 | 65 | \_\_-\_\_  - | 36,8920  - | 0,77  - |
| 48 | & С111-  1480А-35 | Шурупи-саморізи 35х3,5 мм | 100 шт | 0,2 | 57,06  - | \_\_-\_\_  - | 11 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 11431 | 2948 | \_\_-\_\_  - |  | 33,49  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 11431 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 8483 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 2948 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1495 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,01 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 581 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **12926** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **12926** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Оздоблювальні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | РН20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стiнах,  ширина борозни до 50 мм, глибина борозни  до 20 мм | 100м | 0,134 | 1933,20  1933,20 | \_\_-\_\_  - | 259 | 259 | \_\_-\_\_  - | 24,0000  - | 3,22  - |
| 50 | РН11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних  укосiв по каменю | 100м2 | 0,028 | 31945,57  29790,52 | \_\_-\_\_  - | 894 | 834 | \_\_-\_\_  - | 300,5500  - | 8,42  - |
| 51 | РН12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки  грунтокоюглибокопроникненою | 100м2 | 0,726 | 949,22  609,82 | \_\_-\_\_  - | 689 | 443 | \_\_-\_\_  - | 8,0900  - | 5,87  - |
| 52 | РН12-17-1 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн  усерединiбудiвлiводоемульсiйними  сумiшами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,698 | 16328,32  6518,04 | \_\_-\_\_  - | 11397 | 4550 | \_\_-\_\_  - | 75,8000  - | 52,91  - |
| 53 | РН12-49-3 | Полiпшене фарбування  полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними  сумiшамистiн укосів по штукатурцi | 100м2 | 0,028 | 16329,99  6523,84 | \_\_-\_\_  - | 457 | 183 | \_\_-\_\_  - | 74,0000  - | 2,07  - |
| 54 | & С111-  1657Б | Фарба. Барвник | кг | 0,2 | 272,31  - | \_\_-\_\_  - | 54 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 55 | РН12-31-13 | Фарбування олiйнимисумiшами за 2 рази  ранiше пофарбованих радiаторiв | 100м2 | 0,064 | 8645,69  6711,65 | \_\_-\_\_  - | 553 | 430 | \_\_-\_\_  - | 77,1100  - | 4,94  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 14303 | 6699 | \_\_-\_\_  - |  | 77,43  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 14303 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 7604 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 6699 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2967 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,92 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1001 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **17270** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **17270** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 5. Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | РН20-17-18 | Готування важких кладкових цементних  розчинiв, марка 100 | 100м3 | 0,000009 | 173687,24  23287,90 | 3981,22  3907,05 | 2 | - | \_\_-\_\_  - | 308,9400  47,1975 | \_\_-\_\_  - |
| 57 | РН20-18-6 | Готування важких опоряджувальних  цементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,00138 | 190317,28  23287,90 | 3981,22  3907,05 | 263 | 32 | 5  5 | 308,9400  47,1975 | 0,43  0,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 58 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 0,334 | 122,87  122,87 | \_\_-\_\_  - | 41 | 41 | \_\_-\_\_  - | 1,6300  - | 0,54  - |
| 59 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 0,334 | 135,44  - | 135,44  29,67 | 45 | - | 45  10 | \_\_-\_\_  0,2870 | \_\_-\_\_  0,1 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | | | | | 351 | 73 | 50  15 |  | 0,97  0,17 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 351 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 228 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 88 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 47 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,14 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 20 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **398** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 5** | | | | | **398** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 70950 | 21182 | 50  15 |  | 239,21  0,17 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 70950 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 49718 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 21197 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 9756 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 23,76 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3442 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **80706** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **80706** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **263,14** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **24639** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |