|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт приміщення «Простору можливостей» Бібліотеки-філії № 17 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Б.Хмельницького, 2, м. Дніпро |
| БФ-17, Б.Хмельницького, 2 |
|  |
| **Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 2-1-2** |
| **на електромонтажні роботи** |
| **Приміщення «Простору можливостей»** |
|  |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 12,998 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |  | Кошторисна трудомісткість | 0,0548 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 4,995 |  тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,3 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “2 червня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | незайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,05 | 604,96604,96 | \_\_-\_\_ -  | 30 | 30 | \_\_-\_\_ -  | 7,6500 -  | 0,38 -  |
| 2 | Е21-12-2Н3-1,15\*0,4 | Демонтаж коробiв пластикових | 100м | 0,07 | 1345,851345,85 | \_\_-\_\_ -  | 94 | 94 | \_\_-\_\_ -  | 15,0880 -  | 1,06 -  |
| 3 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах,перерiзборозен до 20 см2 | 100м | 0,134 | 1983,811983,81 | \_\_-\_\_ -  | 266 | 266 | \_\_-\_\_ -  | 22,2400 -  | 2,98 -  |
| 4 | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiйпроводцi в борознах | 100м | 0,14 | 2712,772607,22 | \_\_-\_\_ -  | 380 | 365 | \_\_-\_\_ -  | 30,3200 -  | 4,24 -  |
| 5 | РН17-7-9 | Монтаж вiнiпластових труб дляелектропроводки дiаметром до 25 мм | 100м | 0,15 | 2213,822161,98 | \_\_-\_\_ -  | 332 | 324 | \_\_-\_\_ -  | 25,7900 -  | 3,87 -  |
| 6 | & С113-2125-20 | Трубка ПВХ захисна гофрована Д-20 мм | м | 15 | 5,14 -  | \_\_-\_\_ -  | 77 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 7 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу існуючогоперерiзом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 0,15 | 732,10648,84 | \_\_-\_\_ -  | 110 | 97 | \_\_-\_\_ -  | 7,7400 -  | 1,16 -  |
| 8 | 15095-46101 | Провiдперерiзом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,014 | 23655,46 -  | \_\_-\_\_ -  | 331 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 9 | 15095-46041 | Провiдперерiзом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,018 | 9958,57 -  | \_\_-\_\_ -  | 179 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 10 | РН17-12-3 | Установлення вимикачiв утопленого типупри схованiйпроводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,01 | 3122,323105,08 | \_\_-\_\_ -  | 31 | 31 | \_\_-\_\_ -  | 37,5100 -  | 0,38 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розетокутопленого типу при схованiйпроводцi | 100шт | 0,02 | 2939,862931,24 | \_\_-\_\_ -  | 59 | 59 | \_\_-\_\_ -  | 35,4100 -  | 0,71 -  |
| 12 | & 290902-53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 3 | 4,58 -  | \_\_-\_\_ -  | 14 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 13 | & 290902-55А-2 | Вимикач заглиблений для прихованоїпроводки 2-клавишний | шт | 1 | 59,63 -  | \_\_-\_\_ -  | 60 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 14 | & 290902-224-3 | Розетка заглиблена для прихованоїпроводки потрійна | шт | 2 | 104,56 -  | \_\_-\_\_ -  | 209 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 15 | & 290902-53РК | Коробка розподільча клемна | шт | 3 | 70,29 -  | \_\_-\_\_ -  | 211 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 16 | РН17-11-11 | Монтаж свiтильникiв растрових зі зміннимилампами світлодіодними Т8, довжиною 60см, кiлькiсть ламп 4 шт лампами, якiвстановлюються в пiдвiсних стелях | 100шт | 0,09 | 33614,6033540,40 | \_\_-\_\_ -  | 3025 | 3019 | \_\_-\_\_ -  | 390,0500 -  | 35,1 -  |
| 17 | & 1507-3011Р | Свiтильник стельовий растровий зізмінними лампами світлодіодними Т8,довжиною 60 см, кількість ламп - 4 шт | шт | 9 | 377,78 -  | \_\_-\_\_ -  | 3400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 18 | & С111-140-8-60 | Дюбель розпірний з шурупом 8х60 мм | шт | 36 | 4,79 -  | \_\_-\_\_ -  | 172 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 19 | & 1515-1001А | Лампи світлодіодні Т8, довжиною 60 см, 9 W | 10шт | 3,6 | 561,07 -  | \_\_-\_\_ -  | 2020 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|  |  |  Разом прямі витрати по кошторису | 11000 | 4285 | \_\_-\_\_ -  |  | 49,88 -  |
|  |  |  Разом будівельні роботи, грн. | 11000 |  |  |  |  |
|  |  |  в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 6715 |  |  |  |  |
|  |  |  всього заробiтна плата, грн. | 4285 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1998 |  |  |  |  |
|  |  |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 4,92 |  |  |  |  |
|  |  |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 710 |  |  |  |  |
|  |  |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **12998** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | **12998** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **54,8** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **4995** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|  |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|  |