|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** Поточний ремонт мастерских | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи | |  |  |  | |
| 1 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | | м2 | 73,8 |  | |
| 2 | Розбирання покриттiв пiдлог з деревностружкових плит  в один шар | | м2 | 67,4 |  | |
| 3 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | | м | 94,5 |  | |
| 4 | Установлення шаф (демонтаж) | | м2 | 68,2 |  | |
| 5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | | м2 | 14,5 |  | |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах | | шт | 4 |  | |
| 7 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | | шт | 11 |  | |
| 8 | Знiмання засклених вiконних рам | | м2 | 46,81 |  | |
| 9 | Знiмання пластикових пiдвiконних дощок в кам'яних  будiвлях | | м | 6 |  | |
| 10 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних  будiвлях | | м2 | 6,2 |  | |
| 11 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв  тощо з листової сталi | | м | 25,3 |  | |
| 12 | Демонтаж грат металевих | | грати | 2 |  | |
| 13 | Облицювання внутрішніх стін, панелями МДФ(демонтаж) | | м2 | 6,8 |  | |
| 14 | Демонтаж сталевої ванни | | к-т | 2 |  | |
| 15 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | | шт | 30 |  | |
| 16 | Установлення ящика електричного(демонтаж) | | шт | 1 |  | |
|  | Розділ №2. Монтажні роботи | |  |  |  | |
| 17 | Антисептування водними сумiшами стiн | | м2 | 30 |  | |
| 18 | Установлення шафи | | м2 | 68,2 |  | |
| 19 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi та  збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | м2 | 323,5 |  | |
| 20 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi та  збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | м2 | 545 |  | |
| 21 | Фарбування дверних та віконних укосів за 2 рази | | м2 | 63,4 |  | |
| 22 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз  деpевностружкових плит | | м2 | 105 |  | |
| 23 | Улаштування покриття з лiнолеуму | | м2 | 111,4 |  | |
| 24 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками | | м2 | 41,7 |  | |
| 25 | Забивання борозен в цегляних стiнах | | м | 32 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Заповнення дверних прорізів металевими дверними  блоками 1000х2620м з утепленням із застосуванням  анкерів і монтажної піни, з врізкою замка | м2 | 2,62 |  |
| 27 | Заповнення дверних прорізів ламінованим дверними  блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,  серія блоку ДГ21-10. з врізкою замка | блок | 4 |  |
| 28 | Двері | м2 | 11 |  |
| 29 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками  площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах  житлових і громадських будівель | м2 | 9,5 |  |
| 30 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками  площею бiльше 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах  житлових і громадських будівель | м2 | 35,22 |  |
| 31 | Вікна металопластикові | м2 | 44,72 |  |
| 32 | Установлення віконних зливів | м | 24,2 |  |
| 33 | Відлив віконний. | м | 24,2 |  |
| 34 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 25,2 |  |
| 35 | Дошка підвіконна | м | 25,2 |  |
| 36 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 22 |  |
| 37 | Шпаклювання внутрішніх віконних укосів | м2 | 22 |  |
| 38 | Забивання трiщин у цегляних стiнах цементним  розчином | м | 64,9 |  |
| 39 | Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i  закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 7 |  |
| 40 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами  [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 4 |  |
| 41 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 88,1 |  |
| 42 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | 88,1 |  |
| 43 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 88,1 |  |
| 44 | Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iз  цегли | м3 | 1,23 |  |
| 45 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi  будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 4 |  |
| 46 | Шпаклювання стiн | м2 | 4 |  |
| 47 | Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що були в  експлуатацiї | м2 | 80,1 |  |
| 48 | Базовий лак (грунт) SYNTEKO SEALMASTER 1600 | л | 8,01 |  |
| 49 | Лак для підлоги SYNTEKO PRO 20 1625, 5л | л | 10,01 |  |
| 50 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | м | 94,5 |  |
| 51 | Покриття пiдлог лаком по погрунтованiй або  пофарбованiй поверхнi(плінтус) | м2 | 24,8 |  |
| 52 | Облицювання внутрішніх стін, панелями МДФ(вагонка) | м2 | 26,9 |  |
| 53 | Покриття олiйними або спиртовими лаками по  пофарбованiй або погрунтованiй поверхнi стiн за 1 раз | м2 | 26,9 |  |
| 54 | Монтаж екранів на батареї опалення | м2 | 5,7 |  |
|  | Розділ №3. Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 55 | Пробивання борозен в цегляних стiнах | м | 3,2 |  |
| 56 | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових  напірних діаметром 20мм | м | 10 |  |
| 57 | Труби полiетиленовi ф20 мм | м | 10 |  |
| 58 | Приеднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж діаметром 20мм | шт | 4 |  |
| 59 | Установлення змiшувачiв | шт | 5 |  |
| 60 | Змішувач для ванни | шт. | 1 |  |
| 61 | Змішувач для рукомийника | шт. | 4 |  |
| 62 | Установлення мийок | к-т | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 63 | Мийка (нержавейка с крилом) 750х490 Imperial 7549  Decor з тумбою | | | шт | | 4 | |  | |
| 64 | Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних | | | к-т | | 1 | |  | |
| 65 | Бойлер 60л | | | шт | | 1 | |  | |
|  | Розділ №4. Елекромонтажні роботи | | |  | |  | |  | |
| 66 | Монтаж патрона пiдвiсного для ламп розжарювання | | | шт | | 30 | |  | |
| 67 | Світильник люмінісц | | | шт | | 14 | |  | |
| 68 | Світильник точечних | | | шт | | 16 | |  | |
| 69 | Установлення блокiв приймальних | | | блок | | 1 | |  | |
| 70 | Установлення блокiв приєднувальних | | | блок | | 1 | |  | |
| 71 | Інверторний кондиціонер GREE 18 | | | шт | | 1 | |  | |
| 72 | Установлення ящика електричного340 х210 х120мм | | | шт | | 1 | |  | |
| 73 | Ящик електричний | | | шт | | 1 | |  | |
| 74 | Навантаження смiття вручну | | | т | | 10 | |  | |
| 75 | Перевезення сміття до 30 км | | | т | | 10 | |  | |
|  | Розділ №5. Утеплення даху | | |  | |  | |  | |
| 76 | Розбирання покриттiв покрiвлi | | | м2 | | 115 | |  | |
| 77 | Демонтаж ГК конструкцій стелі | | | м2 | | 54,9 | |  | |
| 78 | Улаштування покрiвель iз металочерепицi | | | м2 | | 115 | |  | |
| 79 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з  готових елементiв | | | м | | 46 | |  | |
| 80 | брус 50х200х6000 | | | м3 | | 1,56 | |  | |
| 81 | рейка 25х50х2 | | | м | | 156 | |  | |
| 82 | дошка 25х100х4 | | | м3 | | 1,3 | |  | |
| 83 | дошка 30х150х4500 | | | м3 | | 0,27 | |  | |
| 84 | супер дифузійна мембрана Juta 135 (75m2) | | | шт | | 2 | |  | |
| 85 | утеплювач Rockmin 100мм Польща | | | м2 | | 200 | |  | |
| 86 | утеплювач Rockmin 50мм Польща | | | м2 | | 100 | |  | |
| 87 | паробар'єр Juta алюмінізірованний | | | рул | | 2 | |  | |
| 88 | металочерепиця 0,46 цинк 225гр на м2 матова сірий | | | м2 | | 120 | |  | |
| 89 | ущільнювач поролоновий | | | м | | 28 | |  | |
| 90 | карнизна планка 240мм | | | шт | | 14 | |  | |
| 91 | торцева планка 240мм | | | шт | | 17 | |  | |
| 92 | планка примикання до стіни 240мм | | | шт | | 7 | |  | |
| 93 | L планка підшивки 240мм | | | шт | | 32 | |  | |
| 94 | стартова планка 100мм | | | шт | | 32 | |  | |
| 95 | Снігоутримувачі 250мм | | | шт | | 14 | |  | |
| 96 | профнастил 1мм | | | м2 | | 24 | |  | |
| 97 | жолоб 4м | | | м | | 28 | |  | |
| 98 | муфта жолоба | | | шт. | | 6 | |  | |
| 99 | заглушка | | | шт. | | 4 | |  | |
| 100 | воронка прохідна | | | шт. | | 4 | |  | |
| 101 | гачок пвх | | | шт. | | 54 | |  | |
| 102 | коліно | | | шт. | | 12 | |  | |
| 103 | труба 3м | | | м | | 18 | |  | |
| 104 | утримувач труби 120мм | | | шт. | | 15 | |  | |
| 105 | антисептик Титан 5л. | | | уп | | 2 | |  | |
| 106 | Опорядження стель пластиковими панелями | | | м2 | | 44,6 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |