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49000, г.Днепропетровск, ул.Фучика,18,
тел\факс   372-70-54 (56)
0677582967
0957768600
_________________________________________________ 

Коммерческое предложение № 9062020

г.Днепр                                                                               09 июня 2020

      Представляем Вашему вниманию ориентировочное предложения по обустройству мультиспортивной площадки согласно Вашего запроса.

Мы предлагаем коллекции искусственной травы производства компании LIMONTA SPORT (Италия). В представленных коллекции применен полиэтиленовый ворс, что позволяет им сохранять свои характеристики в температурном диапазоне от – 35 град. С, до +50 град. С, а также выдерживает многократные циклы замораживания/размораживания, что позволяет использовать указанную искусственную траву в странах с минусовыми температурами в зимний период.
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I. Основание (дренажная система).
Учитывая большую площадь футбольного поля, мы рекомендуем подготовить под настил покрытия дренажную систему, обеспечивающую отвод воды с поверхности покрытия.
Подготовка основания производиться после геологоразведочных работ с целью определения характеристик грунта и наличие грунтовых вод под предполагаемой площадкой, и разработки проектной документации.
Схематически подготовку дренажной системы можно представить как следующие этапы:
1. Рытье котлована глубиной 40-50 см.
2. Укладка на дно котлована дренажных труб через равные расстояния.
3. Отсыпка крупной фракции на толщину 20-25 см с последующей утрамбовкой 7-тонным катком.
4. Отсыпка последующего слоя песком на толщину 10-15 см с последующей утрамбовкой 7-тонным катком.
5. Отсыпка щебнем мелкой фракции на толщину 10-15 см с нивелировкой плотности и утрамбовкой вибро-рейкой.
6. Устройство дренажных колодцев с фильтрами отстойниками. 
7. Настил покрытия «искусственная трава».
8. Засыпка песком и резиновым гранулятом.
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Характеристика покрытия: 

Limonta (Италия)

TangoTurf E 20
Высота ворса без основы: 20 мм.
Общая высота покрытия: 22 мм.
Количество узлов на кв.м: 20200
Общий вес покрытия: 2010 гр.\ кв.м.
Состав петли: 100% полиэтилен, высокопрочное волокно устойчивое к воздействию UV - лучей. Толщина нити 100 микрон. Прочность нити 9450 Dtex.
Основа: тканный полипропилен 160 гр./м2 + прорезиненый морозо- и водостойкий стабилизирующий компаунд – латекс, 950 гр/м2. Имеются дренажные отверстия Ø 3мм, 90 шт./м2 водопроницаемостью ~ 60 л./кв.м./мин. 
По типу: засыпное.
В качестве засыпки используется кварцевый каленый песок, без глинистых и илистых примесей, 80% круглые гранулы.
Максимальная длина рулона: по-назначению
Назначение: теннис, мультиспорт.
Засыпной газон желательно укладывать на дренирующее основание.

III. Ограждение спортивной площадки

Изготовление ограждения включает в себя установку металлических столбов квадратного сечения 120х120х4, металлического троса и синтетической (нейлоновой) сетки из шнура 4 мм. размером 100х100.
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Ограждение спортивных площадок

[image: IMG_1942]

Изготовление ограждения включает в себя установку металлических столбов квадратного сечения 80х60 и крепление панелей ограждения размером 2030х2500 мм.
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ПРОСЧЕТ ПЛОЩАДКИ  

	34 х 17
	
	
	
	

	Номенклатура поставки
	единица изм.
	количество
	Цена грн 
	Сумма, грн

	1
	2
	3
	4
	6

	Штучна трава Tango Turf 20 Е, green-white/4.10
	кв.м.
	600
	298
	178800

	Клей ПУ-2К/13,2 кг
	кг.
	136,8
	120
	16416

	Лента соединительная, 0,3x100
	п.м.
	400
	30
	12000

	Песок кварцевый
	т
	11
	830
	9130

	Укладка покрытия
	кв.м.
	578
	83
	47974

	Итого
	 
	 
	 
	259520




Сметный расчёт площадки 34х17 м.
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена грн. 
	Сумма грн.

	Устройство основания 
	м.кв.
	578
	497,00 грн
	287 266 грн

	Ограждение с монтажом, высота 4м.(сетка ПВХ) 
	м.п.
	102,00
	2760.00 грн
	281 520 грн.

	
	
	
	
	









Сумма = 833106,00
Не передбачені  витрати та ризики 20 % = 166621,20
Усього =999727,20 коп





С Уважением, Директор ООО «Контрактстрой Украина»
Филиал №1 г.Днепропетровск
Евтушенко Ирина Анатольевна
0677582967
0957768600
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