|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт лекційної зали будівлі Центральної бібліотеки ДМКЗК ЦСПБ, вул. Воскресенська, 23, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .ЦБ, Воскресенська, 23, Лекційна зала | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 2-1-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на електромонтажні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лекційна зала будівлі Центральної бібліотеки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 54,691 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,36146 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 33,43 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,4 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “2 червня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | Е21-12-2  Н3-1,15, К-0,  4 | Демонтаж коробiв пластикових  електропостачання кондиціонерів | 100м | 0,047 | | 1619,33  1615,02 | \_\_-\_\_  - | | 76 | 76 | \_\_-\_\_  - | | 18,1056  - | | 0,85  - |
| 2 | | Е21-12-2  Н3-1,15 | Прокладання коробiв пластикових  електропостачання кондиціонерів та  техніічного обладнання | 100м | 0,174 | | 4041,86  4037,55 | \_\_-\_\_  - | | 703 | 703 | \_\_-\_\_  - | | 45,2640  - | | 7,88  - |
| 3 | | & 2405-  1210А-16-25 | Короб-канал кабельний пластмасовий  16х25 мм | м | 12,3 | | 9,77  - | \_\_-\_\_  - | | 120 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 4 | | & 2405-  1210А-25-40 | Короб-канал кабельний пластмасовий  25х40 мм | м | 0,4 | | 16,36  - | \_\_-\_\_  - | | 7 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 5 | | & С111-  140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 0,38 | | 102,89  - | \_\_-\_\_  - | | 39 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 6 | | Е21-13-1  Н3-1,15 | Прокладання iзольованих проводiв  перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,123 | | 843,37  788,72 | \_\_-\_\_  - | | 104 | 97 | \_\_-\_\_  - | | 8,6388  - | | 1,06  - |
| 7 | | 15095-46101 | Провiд перерiзом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,013 | | 23655,46  - | \_\_-\_\_  - | | 308 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 8 | | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток  утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,08 | | 3526,11  3517,49 | \_\_-\_\_  - | | 282 | 281 | \_\_-\_\_  - | | 42,4920  - | | 3,4  - |
| 9 | | & 290902-  53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 8 | | 4,58  - | \_\_-\_\_  - | | 37 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | & 290902-  224-2 | Розетка заглиблена для прихованої  проводки подвійна | шт | 4 | 56,62  - | \_\_-\_\_  - | 226 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | РН17-6-2 | Заміна вимикачів утопленого типу при  схованій проводці 2-клавішних | 100шт | 0,05 | 2756,57  2756,57 | \_\_-\_\_  - | 138 | 138 | \_\_-\_\_  - | 33,3000  - | 1,67  - |
| 12 | & 290902-  55А-2 | Вимикач заглиблений для прихованої  проводки 2-клавишний | шт | 5 | 59,63  - | \_\_-\_\_  - | 298 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | РН17-6-1 | Заміна вимикачів утопленого типу при  схованій проводці 1-клавішних | 100шт | 0,01 | 2617,50  2617,50 | \_\_-\_\_  - | 26 | 26 | \_\_-\_\_  - | 31,6200  - | 0,32  - |
| 14 | & 290902-  55А | Вимикач заглиблений для прихованої  проводки. | шт | 1 | 37,86  - | \_\_-\_\_  - | 38 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних  ламп | 100шт | 0,5 | 2328,44  2328,44 | \_\_-\_\_  - | 1164 | 1164 | \_\_-\_\_  - | 28,1280  - | 14,06  - |
| 16 | М8-574-1  к-1,15 | Зміна схеми в світильниках люмінесцентних  при їх переробці на світлодіодні з  пiдключенням жил проводiв до блокiв  затискачiв ламп | 100 жил | 2 | 3103,82  3095,40 | \_\_-\_\_  - | 6208 | 6191 | \_\_-\_\_  - | 33,1200  - | 66,24  - |
| 17 | & 290902-  54КК | Колодка клемна | шт | 100 | 3,10  - | \_\_-\_\_  - | 310 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | & 1515-  1001С | Лампи світлодіодні 9Вт, Т8, 60см, цоколь  G13 поворотний | 10шт | 20 | 561,12  - | \_\_-\_\_  - | 11222 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | РН17-11-11 | Монтаж свiтильникiв растрових з  світлодіодними лампами, якi  встановлюються в пiдвiсних стелях, з  лампами 4 шт | 100шт | 0,5 | 40322,68  40248,48 | \_\_-\_\_  - | 20161 | 20124 | \_\_-\_\_  - | 468,0600  - | 234,03  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 41467 | 28800 | \_\_-\_\_  - |  | 329,51  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 41467 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 12667 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 28800 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 13224 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 31,95 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4630 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **54691** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **54691** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **361,46** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **33430** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |