|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |  МКЗК ДДМШ №8 За адресою м.Дніпро,вул.Караваева,21 |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   |  Директор Сергієнко І.Г. |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
|  Послуги із поточного ремонту приміщень концертного залу та тамбуру МКЗК ДДМШ №8м.Дніпро,вул.Караваева,21 |
| Умови виконання робіт  |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж лінолеуму | 100м2 | 0,445 |   |
| 2 | Демонтаж пліт ДВП | 100 м2 | 0,445 |   |
| 3 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 |  0,445 |   |
| 4 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,445 |   |
| 5 | Демонтаж дерев’яних плінтусів | 100м | 0,40 |   |
| 6 | Демонтаж світильників стельових люмінісцентних | 100шт | 0,05 |   |
| 7 | Демонтаж люстр  | 100шт | 0,02 |   |
| 8 | Демонтаж софітів | 100шт | 0,02 |   |
| 9 | Демонтаж вимикачів | 100шт | 0,07 |   |
| 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 39 40 41 42 43 4445464748495051 | Демонтаж розетокДемонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосахЗнімання дверних полотенСпускання води iз системиДемонтаж радiаторiв масою понад 80 до 160 кгВідбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стінПоліпшене штукатурення поверхонь стінУлаштування обшивки стін гіпсокартоновими плитамиШпаклювання стін мінеральною шпаклівкоюПоліпшене фарбування стін Шпаклювання укосівПоліпшене фарбування укосівУлаштування обшивки стін декоративними панелямиОблицювання стін панелями МДФ(відбійна дошка) Очищення поверхонь стелі Обклеювання поверхонь стелі флізеліном Шпаклювання стель Фарбування стельУлаштування стельових коробів із гіпсокартонуШпаклювання стельових коробів Фарбування стельових коробівУкладання лаг із брусківУлаштування дощатих покриттів підлогУлаштування покриття підлог із OSBУлаштування покриття підлог із лінолеумуМонтаж плінтусівУстановлення алюмінієвих порогівПрокладання трубопроводiв опалювальних з труб[поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 ммУстановлення опалювальних радiаторiв Установлення декоративних гратчатих екранівПрокладання проводу у бороздахМонтаж світильників стельових люмінесцентнихМонтаж люстрМонтаж софітівМонтаж ЛЕД стрічкиМонтаж вимикачівМонтаж розетокМонтаж прохідних вимикачівЗаповнення дверних прорізів готовими дверними блокамиНавантаження смiття вручнуВивезення сміття ТамбурРозбирання покриття підлог з керамічних плиток | 100шт100 шт100м2м100шт100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2100м2 100м2 100м 100м мкВт100шт100м100шт100шт100шт100м100шт100шт100шт1 блоктт100м2 | 0,200,010,025350,020,460,460,201,451,450,050,050,240,080,4450,4450,4450,4450,360,360,360,4450,4450,4450,4450,40,08125,10,021,340,050,020,020,350,070,220,0216,56,50,045 |  |
| 5253545556575859 | Демонтаж сходинДемонтаж дверних коробок в кам’яних стінахЗнімання дверних полотенУлаштування бетонних сходинУлаштування покриття підлог з керамічних плитокЗаповнення дверних прорізів готовими дверними блокамиУлаштування каркасу підвісних стель Улаштування підвісної стелі | 100м3100шт100м2100м3100м21 блок100м2100м2 | 0,010,010,0220,010,04510,040,04 |  |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав ФОП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гошкадор В.В. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |