|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | МКЗК ДДМШ №8  За адресою м.Дніпро,вул.Караваева,21 | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | Директор Сергієнко І.Г. | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Послуги із поточного ремонту приміщень концертного залу та тамбуру МКЗК ДДМШ №8  м.Дніпро,вул.Караваева,21 | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | | Кількість | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | 5 | | |
| 1 | Демонтаж лінолеуму | | | | 100м2 | | | 0,445 |  | | |
| 2 | Демонтаж пліт ДВП | | | | 100 м2 | | | 0,445 |  | | |
| 3 | Розбирання дощатих покриттів підлог | | | | 100м2 | | | 0,445 |  | | |
| 4 | Розбирання лаг з дощок і брусків | | | | 100м2 | | | 0,445 |  | | |
| 5 | Демонтаж дерев’яних плінтусів | | | | 100м | | | 0,40 |  | | |
| 6 | Демонтаж світильників стельових люмінісцентних | | | | 100шт | | | 0,05 |  | | |
| 7 | Демонтаж люстр | | | | 100шт | | | 0,02 |  | | |
| 8 | Демонтаж софітів | | | | 100шт | | | 0,02 |  | | |
| 9 | Демонтаж вимикачів | | | | 100шт | | | 0,07 |  | | |
| 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 | Демонтаж розеток  Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах  Знімання дверних полотен  Спускання води iз системи  Демонтаж радiаторiв масою понад 80 до 160 кг  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін  Поліпшене штукатурення поверхонь стін  Улаштування обшивки стін гіпсокартоновими плитами  Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою  Поліпшене фарбування стін  Шпаклювання укосів  Поліпшене фарбування укосів  Улаштування обшивки стін декоративними панелями  Облицювання стін панелями МДФ(відбійна дошка)  Очищення поверхонь стелі  Обклеювання поверхонь стелі флізеліном  Шпаклювання стель  Фарбування стель  Улаштування стельових коробів із гіпсокартону  Шпаклювання стельових коробів  Фарбування стельових коробів  Укладання лаг із брусків  Улаштування дощатих покриттів підлог  Улаштування покриття підлог із OSB  Улаштування покриття підлог із лінолеуму  Монтаж плінтусів  Установлення алюмінієвих порогів  Прокладання трубопроводiв опалювальних з труб  [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм  Установлення опалювальних радiаторiв  Установлення декоративних гратчатих екранів  Прокладання проводу у бороздах  Монтаж світильників стельових люмінесцентних  Монтаж люстр  Монтаж софітів  Монтаж ЛЕД стрічки  Монтаж вимикачів  Монтаж розеток  Монтаж прохідних вимикачів  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками  Навантаження смiття вручну  Вивезення сміття  Тамбур  Розбирання покриття підлог з керамічних плиток | | | | 100шт  100 шт  100м2  м  100шт  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м2  100м  100м  м  кВт  100шт  100м  100шт  100шт  100шт  100м  100шт  100шт  100шт  1 блок  т  т  100м2 | | | 0,20  0,01  0,025  35  0,02  0,46  0,46  0,20  1,45  1,45  0,05  0,05  0,24  0,08  0,445  0,445  0,445  0,445  0,36  0,36  0,36  0,445  0,445  0,445  0,445  0,4  0,08  12  5,1  0,02  1,34  0,05  0,02  0,02  0,35  0,07  0,22  0,02  1  6,5  6,5  0,045 |  | | |
| 52  53  54  55  56  57  58  59 | Демонтаж сходин  Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах  Знімання дверних полотен  Улаштування бетонних сходин  Улаштування покриття підлог з керамічних плиток  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками  Улаштування каркасу підвісних стель  Улаштування підвісної стелі | | | | 100м3  100шт  100м2  100м3  100м2  1 блок  100м2  100м2 | | | 0,01  0,01  0,022  0,01  0,045  1  0,04  0,04 |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  |  | | |  | | |
| Склав ФОП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гошкадор В.В. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |